# 《永州市中心城区消防专项规划（2021-2035年）》

# 规划公示主要内容

1. **规划期限**

**近期：2021年--2025年**

**远期：2026年--2035年**

1. **规划范围**

**本规划范围为**永州市国土空间总体规划(2021-2035年)划定的中心城区城镇开发边界范围并涵盖周边相关地理边界而形成的中心城区范围(具体以永州市国土空间总体规划 确定的范围为准)，具体包括：北起马坪、南至鸟沙洲、东至二广高速、西达洛湛铁路，总面积约444.60平方千米。

1. **消防站规划**

规划至2035年，中心城区共设置消防站24座，其中：保留现状5座消防站，规划新增19座消防站，包括：1座战勤保障消防站、1座水上消防站、2座特勤消防站、12座一级普通消防站、9座二级普通消防站。

1. **消防指挥中心**

规划将对现有永州市消防指挥中心进行升级改造，进一步更新优化现有的装备，并按照国家相关规范标准进行人员的配置，位于永州市冷水滩区育才路与百花路交汇处，占地面积27619.23平方米。

1. **消防站规划指标一览表**

附表1：消防站规划指标一览表

| **序号** | **所属城区** | **消防责任区名称** | **责任区面积（km²）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水滩城区 | 马坪消防站责任区 | 7.01 |
| 2 | 谷源消防站责任区 | 6.89 |
| 3 | 珍珠塘消防站责任区 | 7.00 |
| 4 | 冷水滩凤凰路消防救援站责任区 | 5.20 |
| 5 | 永州站消防站责任区 | 7.13 |
| 6 | 舜德消防站责任区 | 6.89 |
| 7 | 九嶷消防站责任区 | 5.01 |
| 8 | 育才路特勤消防救援站 | 4.40 |
| 9 | 伏塘森林消防站责任区 | - |
| 10 | 马路街消防站责任区 | 6.95 |
| 11 | 冷水滩古塘政府专职消防救援站责任区 | 6.79 |
| 12 | 经开区（长丰）消防站责任区 | 7.30 |
| 13 | 生态新城 | 湘江水上消防站责任区 | - |
| 14 | 复兴岭消防站责任区 | 6.24 |
| 15 | 航空消防站责任区 | - |
| 16 | 岚角山消防站责任区 | 6.85 |
| 17 | 巴州消防站责任区 | 5.13 |
| 18 | 东升消防站责任区 | 5.91 |
| 19 | 零陵城区 | 零陵区萍州消防救援站责任区 | 7.38 |
| 20 | 石城山消防站责任区 | 4.43 |
| 21 | 零陵特勤（零陵站）消防站责任区 | 6.28 |
| 22 | 零陵区南津路消防救援站责任区 | 7.49 |
| 23 | 站西消防站责任区 | 3.97 |
| 24 | 学府消防站责任区 | 4.05 |

1. **消防培训基地**

**消防培训中心结合产业集聚区消防站设置，满足城市消防队伍训练。**

1. **企事业专职消防队规划**

**各大中型企业应积极建立专职消防队，规模可按二级专职消防队设置。**

1. **消防队供水规划**

**接设市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网，服务直径不应小于150mm，其平时运行工作压力不应小于0.14MPa，消防取水码头1处。**

1. **消防通道规划**

**消防通道主要依靠城市快速路和城市主干道系统组成。**

1. **避难疏散场地规划**

**根据中心城区划分为24消防责任分区，每个消防责任分区包含1-2个疏散集结地（学校操场、公园、广场），规划利用广场、运动场、公园、绿地等各类公共开敞空间，设置紧急避难疏散场地。**

1. **消防通信规划**

**消防通信指挥中心与消防站点之间设2对火警调度专线，消防通信指挥中心与政府、供水、供电、供气、医疗急救、交通管理、环保、气象、地震等单位间设1对报警专线。**

1. **近期建设规划**

**近期重点建设4座消防站，分别为车站消防站、岚角山消防站、零陵区南津路消防救援站和马坪消防站，完善长丰消防站和冷水滩古塘政府专职消防救援站的消防装备配置。**